  


内 蒙 古 自 治 区
区域评估范围内项目涉水许可
承诺书




















申请人（盖章） 包头融创高新科技有限公司 
申  请  日 期   2026年05月10日            
	
申请人基本情况
	统一社会信用代码（身份证号码）
	9115*************P
	法定代表人
	刘**

	
	住所（住址）
	内蒙古自治区包头市东河区生态工业（铝业）园区管委会103室
	邮    编
	014040

	
	项目地址
	包头市－东河区－包头市东河区铝业园区六号路东侧，长征路南侧，包铝旧货场北侧，同兴机械西侧

	
	行业类别
	标准化厂房

	
	联系人
	刘**
	联系人
手机号码
	1*********0

	
	共同申请人1
	单位名称（个人姓名）
	
	份额
	 %

	
	
	统一社会信用代码
（身份证号码）
	

	
	共同申请人n
	单位名称（个人姓名）
	
	份额
	%

	
	
	统一社会信用代码
（身份证号码）
	

	区域情况
	区域名称
	内蒙古包头铝业产业园区

	
	区域评估审查机关，文号、审查意见、时间。
	内蒙古自治区水利厅；内水便函〔2023〕380 号；内蒙古自治区水利厅关于印发《内蒙古包头铝业产业园区水土保持区域评估报告》技术审查意见的函；2023年10月18日

	项目基本情况
	项目名称
	包头铝业园区新建标准化厂房（二期）建设及提档升级项目

	
	项目性质
	 ☑新建    改建、扩建    □其他

	
	建设项目立项批准部门
	包头市东河区发展和改革委员会 

	
	项目概况
	（1）建设内容及规模：
本项目厂区总占地面积约101803.73平方米。新建约77527.07平方米厂房及构筑物，道路硬化、绿化及生产所需公辅设施。主要建设1#-5#厂房，1栋办公楼、1栋库房、1栋门卫，地下消防水池、消防泵房。同时配套建设给排水、电力、采暖、供气、厂房道路硬化以及厂区绿化等措施。
（2）投资情况：
项目总投资：30458.74万元，其中自有资金6458.74万元，申请银行贷款24000万元。
（3）地理位置：
本项目位于包头市东河区铝业园区六号路东侧，长征路南侧，包铝旧货场北侧，同兴机械西侧。
（4）工程建设期：
本项目计划2026年6月开工，计划于2027年4月底完工，总工期10个月。
（5）项目依托情况
主要包括园区道路、供电线路、供排水系统及通讯等。
本项目在建设及运行过程中，材料、物料等的运输充分利用园区内已经修建完成的六号路、长征路等园区已建成道路。
项目生活用水、生产用水及消防用水来自园区管网。
厂内排水系统采用自然散排。生活污水经处理后排至厂外园区污水管网。
供电电源由国家电网供给，单回路进线，供电电压20kV厂房内设置电气室。

	承诺书公示网址
	公示网站：水土保持公示网（http://www.yanshou100.com） 2025年10月9日－-2025年10月25日 

	公示期间公众意见处理说明
	无

	涉及 ☑ 不涉及□            二、水土保持方案许可承诺内容

	生产建设单位水土保持承诺指标
	（1）项目审批核准备案部门、文号、工程规模等
项目备案部门： 包头市东河区发展和改革委员会 
项目代码：2307-150202-**-**-******
项目单位：包头融创高新科技有限公司
工程规模：建设77527.07平方米厂房及构筑物，其中地上建构筑物面积77427.32平方米，地下建构筑物面积99.75平方米。主要建设1#-5#厂房，1栋办公楼、1栋库房、1栋门卫，地下消防水池、消防泵房。同时配套建设给排水、电力、采暖、供气、厂房道路硬化以及厂区绿化等措施。
防治责任范围：本项目水土流失防治责任范围为10.18hm2，全部为永久占地，占地类型为工业用地。见矢量图。
动用土石方量：
本工程建设中拟动用土石方总量8.76万m3。其中挖方4.38万m3（含表土剥离0.19万m3），填方4.38万m3（含表土回覆0.19万m3），挖填方平衡，无弃方。
（2）六项指标、水土流失防治分区及措施体系、目标、组成、措施。
项目区位于包头市东河区，水土流失防治标准执行建设类西北黄土高原区一级标准。
各项防治目标值为：水土流失总治理度93%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到92%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率6%。
本项目只有厂区一个防治分区。厂区占地10.18hm2。
厂区防治措施体系：施工前对厂区可剥离表土的区域进行表土剥离，施工过程中对厂区表土及回填土采取密目网苫盖措施；施工结束后在厂区道路一侧铺设透水砖，对厂区可绿化区域进行土地整治、撒播种草。
厂区
工程措施：表土剥离面积1.24hm2，表土剥离量1860m3，实施时间2026年6月；绿化区土地整治0.62hm2，表土回覆1860m3，实施时间2027年3月；透水砖铺设0.07hm2，实施时间2027年3月—4月。
植物措施：绿化面积0.62hm2，栽植榆树200株、珍珠梅200丛，撒播蒙古冰草18.6kg、披碱草18.6kg，实施时间2027年4月。
临时措施：密目网苫盖7500m2，实施时间2026年6月—2027年3月。
（3）水土保持总投资、水土保持补偿费
本项目建设期水土保持总投资为47.01万元，其中工程措施5.20万元，植物措施12.10万元，临时措施3.20万元，独立费用6.50万元，基本预备费2.7万元，水土保持补偿费17.306万元。
依据《内蒙古自治区发展和改革委员会财政厅水利厅关于降低水土保持补偿费收费标准的通知》，内蒙古自治区发展和改革委员会、财政厅、水利厅，内发改费字〔2019〕397号，确定收费标准为1.70元/m2，经计算本工程征占用土地面积为10.18hm2，水土保持补偿费为17.306万元。

	生产建设单位水土保持承诺内容
	（一）已知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。
（二）所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持承诺内容符合相关法律法规、技术标准的要求。
（三）严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案（或承诺书），落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；在项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。
（四）积极配合水土保持监督检查。
（五）严守项目生产建设中的国家机密（若涉及）。
（六）愿意承担作出不实承诺、未履行承诺、泄露国家机密的法律责任和失信责任。


法定代表人或委托代理人：（签字）
  
承诺单位：（盖章）                     
                                      日期：    年    月    日

	审批部门许可决定
	上述承诺及提交的申请，材料完整，格式符合规定要求，准予许可。

本项目需缴纳水土保持补偿费17.306万元（征占地面积10.18公顷，征收标准1.7元/平方米），请建设单位于项目开工前一次性缴纳水土保持补偿费。

审批单位：（盖章）  



1、办理取水许可申请需填报区域管理机构和地方水行政主管部门意见。区域管理机构意见由开发区、工业园区、新区管理机构提出，农业取用水由苏木镇政府提出。
2、承诺书除规定盖章处外。
3、填写单位名称处加盖单位公章；承诺书内容多页时，加盖骑缝章。本承诺书一式叁份，申请人、审批部门和水行政主管部门各留存一份。
[bookmark: _GoBack]4、凡是规定签字处必须本人签字或印章，不许代签或计算机打印
